**ГОКЗ – 2% от суммы ЛОТА, в котором участник принимает участие.**

ГОКЗ в размере 2% необходимо перечислить по следующим реквизитам: ОАО «Государственная Ипотечная Компания», ИНН:00810201510086, расчетный счет 1350100027586931, ОАО «Айыл Банк», БИК 135001

**Наименование закупки:** Приобретение компьютерного, сетевого и комплектующего оборудования.

**Лот № 1:** Персональный компьютер (ПК) в комплекте, в комплект входят системный блок и стандартные периферийные устройства.

**Срок поставки:** не более 14 календарных дней после подписания Договора.

**Цена товара:** до 900 000,00 сом.

**Техническая спецификация:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **и описание товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за единицу, сом** | **Общая сумма, сом** |
| 1. | Персональный компьютер (ПК) в комплекте - в комплект входят системный блок и стандартные периферийные устройства | шт. | 20 | 45 000 | 900 000 |

**Технические характеристики оборудования:**

* MainBoard (МВ) LGA1200, DDR4, GLAN, PCI-Express, NVM Express, SATA3, USB, видео разъемы VGA, HDMI и прочие;
* Процессор CPU LGA1200 Core i5, от 4GHz, от 6 Cores + 12 Threads, Tray, Cooler, интегрированная графика;
* Оперативная память RAM DIMM DDR4-3200 не менее 16 Gb;
* Твердотельный накопитель SSD не менее 512 GB M.2 NVMe;
* Накопитель HDD (SATA) - не требуется, но допустим;
* Корпус ATX, передняя USB PANEL;
* Блок питания ATX от 550W и выше, Box;
* Клавиатура классическая, наличие цифрового блока, разъем USB, длина провода не менее 1.5м, раскладка русская/английская (Eng-Rus);
* Ручной манипулятор типа «мышь», разъем USB, разрешение сенсора от 1000dpi и выше, от 3 клавиш, колесо прокрутки, полноразмерная (не Mini, не Micro), длина провода не менее 1.5м;
* НЕ требуется, но допустимо: предустановленная тестовая OC, прочие сопутствующие аксессуары;
* Входное напряжение: 220В переменного тока, частота тока 50Гц;
* В комплекте набор принадлежностей, шнур электропитания длиной не менее 1.8м, вилка двухштырьковая (типа Schuko, евростандарт), руководство, ПО драйвера;
* Гарантийный период на все оборудование не менее 12 месяцев (от 1 года) на ремонт и/или замену.

**Наименование закупки:** Приобретение компьютерного, сетевого и комплектующего оборудования.

**Лот № 2:** Монитор для офисных ПК (IPS), разрешение от 27 дюйма.

**Срок поставки:** не более 14 календарных дней после подписания Договора.

**Цена товара:** до 270 000,00 сом.

**Техническая спецификация:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **и описание товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за единицу, сом** | **Общая сумма, сом** |
| 1. | Монитор для ПК, разрешение от 27 дюйма | шт. | 20 | 13 000 | 270 000 |

**Технические характеристики оборудования:**

* ЖК-монитор, широкоформатный;
* Размер экрана монитора - диагональ от 27″ (дюйм);
* Разрешение монитора - 1920x1080 HD;
* Матрица монитора - IPS LED;
* Наличие интерфейса подключения к системному блоку VGA (D-sub), HDMI, допустим DVI и прочие;
* Входное напряжение: 220В переменного тока, частота тока 50Гц;
* Дополнительно, обязательно, к одному монитору два (2) кабеля для соединения монитора с системным блоком, один с разъемами VGА и второй с HDMI (DVI), длина кабеля не менее 1.5м;
* Шнур, блок электропитания встроенный или внешний, длина кабеля не менее 1.8м, вилка двухштырьковая (типа Schuko, евростандарт - допустим переходник);
* В комплекте набор принадлежностей, руководство, ПО драйвера;
* Гарантийный период на все оборудование не менее 12 месяцев (от 1 года) на ремонт и/или замену.

**Наименование закупки:** Приобретение компьютерного, сетевого и комплектующего оборудования.

**Лот № 3:** Шкаф для монтажа серверных и сетевых устройств c доп. опциями.

**Срок поставки:** не более 14 календарных дней после подписания Договора.

**Цена товара:** до 85 000,00 сом.

**Техническая спецификация:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **и описание товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за единицу, сом** | **Общая сумма, сом** |
| 1. | Шкаф для монтажа серверных и сетевых устройств с встроенными патч-панелями | шт. | 1 | 85 000 | 85 000 |

**Технические характеристики оборудования:**

* Серверная стойка, телекоммуникационный шкаф;
* Емкость для монтажа: 19", от 27U до 33U;
* Размеры: не менее 600\*1000\*1400 мм;
* Патч-панель на 24 портов, cat-5e: 2 штуки (доп. опция);
* Защита IP20;
* На колесах, передвижной.
* Полка стационарная, опционально.

**Наименование закупки:** Приобретение компьютерного, сетевого и комплектующего оборудования.

**Лот № 4:** Управляемый гигабитный 48-портовый коммутатор.

**Срок поставки:** не более 28 календарных дней после подписания Договора.

**Цена товара:** до 100 000,00 сом.

**Техническая спецификация:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **и описание товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за единицу, сом** | **Общая сумма, сом** |
| 1. | Управляемый гигабитный 48-портовый L2 коммутатор Ethernet | шт. | 1 | 100 000 | 100 000 |

**Технические характеристики оборудования:**

* Производитель HP или, по крайней мере, его эквивалент;
* Модель HPE 48G Switch или аналогичная под уже использующиеся в компании заказчика оборудование линейки HP;
* 48 портов 10/100/1000BASE-T, 4 порта SFP 1 Гбит/с;
* Двухъядерный процессор ARM Cortex A9 с частотой 1016 МГц, память DDR3;
* Время задержки1 Гбит/с: 1,9 мкс;
* Пропускная способность: 77,3 млн пакетов/с;
* Производительность коммутации: 104 Гб/с;
* Поддержка функции PoE: модель без PoE;
* Возможности маршрутизации: Статический;
* Функции управления: Aruba NetEdit, Aruba Central, web-интерфейс, командная строка;
* Поддержка стандартов: IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree);
* Форм-фактор 1U в стойку 19";
* Комплект направляющих для крепления в стойку;
* Входное напряжение: 220В переменного тока, частота тока 50Гц;
* В комплекте набор принадлежностей, шнур электропитания, вилка двухштырьковая (типа Schuko, евростандарт - допустим переходник), руководство, ПО драйвера;
* Гарантийный период на все оборудование не менее 12 месяцев (от 1 года) на ремонт и/или замену.

**Наименование закупки:** Приобретение компьютерного, сетевого и комплектующего оборудования.

**Лот № 5:** Источник бесперебойного питания для офисного ПК.

**Срок поставки:** не более 14 календарных дней после подписания Договора.

**Цена товара:** до 140 000,00 сом.

**Техническая спецификация:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **и описание товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за единицу, сом** | **Общая сумма, сом** |
| 1. | Источник бесперебойного питания (ИБП) для компьютера, мощностью от 800ВА / 480Вт и выше, AVR | шт. | 20 | 7 000 | 140 000 |

**Технические характеристики к оборудованию:**

* Тип ИБП (UPS): линейно-интерактивный;
* Мощность: от 800ВА / 480Вт и выше;
* Входное напряжение: 220В. Выходное напряжение: 220В;
* Входная частота: 45-65Гц. Выходная частота: 50/60 ± 0.5Гц;
* Длина кабеля питания (можно встроенный): не менее 1.5 метра;
* Количество выходных разъёмов питания, штепсельная розетка для двухштырьковой вилки типа Schuko (не для евровилки): не менее 2 (двух);
* На входе/выходе 1-фазное напряжение;
* Автоматическое включение, стабилизация напряжения, бесшумный режим;
* Фильтрация высокочастотных помех, защита от короткого замыкания, от полного разряда батареи, от перегрузок, всплесков, импульсов, перепадов напряжения, защита от бросков переменного тока и прочее;
* Возможность замены батареи; срок службы батареи не менее 24 месяцев;
* Гарантийный период на оборудование: не менее 12 месяцев (1 год) на ремонт или замену.

**Наименование закупки:** Приобретение компьютерного, сетевого и комплектующего оборудования.

**Лот № 6:** Комплектующие и расходные материалы для компьютерного, сетевого и офисного оборудования.

**Срок поставки:** не более 14 календарных дней после подписания Договора.

**Цена товара:** до 74 900,00 сом.

**Техническая спецификация:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **и описание товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за единицу, сом** | **Общая сумма, сом** |
| 1 | Блок питания для системного блока ПК, внутренний, мощностью от 550W, ATX, вентилятор, кабель питания | шт. | 5 | 4 000 | 20 000 |
| 2 | Коммутатор, HAB Switch 16 LAN портов RJ45, скорость от 100/1000 Мбит/с, вилка двухштырьковая (переходник) | шт. | 2 | 5 000 | 10 000 |
| 3 | Wi-Fi-точка доступа TL-WA850RE; стандарт Wi-Fi: 802.11n; макс. скорость: 300 Мбит/с; скорость портов 100 Мбит/сек | шт. | 3 | 2500 | 7500 |
| 4 | Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TL-WA854RE; Тип устройства усилитель сигнала (репитер); Стандарт Wi-Fi 802.11 n (Wi-Fi 4); Частотный диапазон устройств Wi-Fi 2.4 ГГц; Макс. скорость 300 Мбит/с | шт. | 3 | 2500 | 7500 |
| 4 | Ручной манипулятор типа «мышь» для ПК, разъем USB, разрешение от 1000 dpi, длина провода не менее 1.5м, полноразмерный (не Mini, не Micro) | шт. | 7 | 700 | 4 900 |
| 5 | Сетевой кабель UTP "витая пара", cat.5e (медный, не экранированный, для внутренних работ), бухта 305м | бухта | 2 | 12 000 | 24 000 |
| 6 | Коннектор RJ-45, 5e cat (простой, не экранированный) | шт. | 100 | 10 | 1 000 |
|  | **Итого** |  |  |  | **74 900,0** |

* На все товары стандартный гарантийный период на ремонт или замену в соответствии с прилагаемым к каждому товару гарантийным талоном.

**Требования к конкурсу**

**Условия конкурса:**

* Авансовый платеж не выплачивается.
* Валюта тендерной заявки: национальная валюта КР.
* Гарантийный срок (срок эксплуатации) товара устанавливается в соответствии с гарантийным талоном на единицу товара на ремонт и/или замену. В случае отсутствия гарантийного талона гарантия на товар устанавливается не менее трех месяцев со дня подписания Акта приема-передачи.

Все товары (продукты, услуги) должны быть новыми, ранее не бывшими в употреблении, изготовленными по самым последним или ныне находящимся в производстве серийным моделям и отражать все последние достижения, модификации конструкций, идей и материалов.

Поставщик в прикрепленном к своей Заявке файле в графе «Технические спецификации» обязательно должен указать точные технические параметры, характеристики предлагаемого им товара по каждому Лоту (позиции Лота): модель оборудования, марка, его комплектующих деталей, сопроводительное программное обеспечение (при его наличии) и прочее. Оборудование по Лоту должно быть одного производителя, одной марки, одной модели.

**Квалификационные требования:**

1. Предоставить сведения о наличии выполнения не менее 2-х аналогичных договоров/услуг с общим объемом не менее 300 000 сом – (предоставить подтверждающие документы).
2. Предоставить справку с Государственной Налоговой Службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики об отсутствии задолженности по налогам и страховым взносам.
3. Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации с Мин.юста.
4. Предоставить сканированную копию оригинала устава.
5. Предоставить письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах.
6. Предоставить коммерческое и заполненное техническое задание по лоту, по которому подается заявка с указанием стоимости с учетом доставки и установки, включая все налоги и сборы, предусмотренных законодательством КР.